**Rudpol – zadania do realizacji**

- poprawić działanie enkodera – liczenie pochodnych (prędkość i przyspieszenie)

- sprawdzenie i poprawa skalowania drogi

- konfiguracja konwerterów sygnałów (nieelektryczne, boczniki, itp.)

- skalowanie wykresów dla różnych przebiegów

- podgląd do 4 kanałów – okien

- maksymalnie do 4 sygnałów w oknie

- automatyczne wykrywanie karty DAQ

- zapis danych do pliku (plik tekstowy/TDMS z danymi, zrzut widoku wskaźnika graph)